Bus-load

> Graf Bus-load zobrazuje následující veličiny:

> - počet přijatých zpráv za časový interval (RX - RCV)
> - počet odeslaných zpráv za časový interval (TX-SND)
> - počet zpráv příznaků RCV OVERFLOW - ztráta zprávy která nebyla vyčtena vlivem přepsání RX v RX buffer za časový interval, K tomuto může dojít při vysokém zatížení sběrnice
> - RST celkový počet resetů CAN procesoru při přechodu BUS-load vlivem špatné synchronizace nebo špatného impedančního zakončení sběrnice.
> - REC - aktuální hodnota Receivení Error Counteru, jeho vyčtení musí být povoleno v nabídce Options
> - T EC - aktuální hodnota Transmit Error Counteru, jeho vyčtení musí být povoleno v nabídce Options
> - RXB (RX BUFFER) - velikost softwarového bufferu zpráv k odeslání
> - TXB (TX BUFFER) - velikost softwarového bufferu přijatých zpráv čekajících na zpracování

> V grafu lze nastavit zoom v časové ose o velikosti 1,2 a 4x. Pro druhou osu se zoom pro jednotlivé veličiny mění v závislosti na maximální hodnotě, která byla dosažena v zobrazeném intervalu. Její hodnota je uvedena u symbolu Max. Zároveň je označena dvojitou čerchovanou čarou příslušné barvy. Interval ve kterém je měřen počet zpráv lze nastavit na hodnoty 50,100, 200, 500 ms a 1, 5 s. Měření je možno zastavit tlačítkem Pause.