Verze

Tento dokument popisuje změny, nové funkce a opravy programu PP2CAN od verze 1.60. V současné době je k dispozici verze pro platformu Windows (x86). Pro dosažení maximálního výkonu a funkčnosti je doporučeno použití W2000 nebo WXP. Verze pro Linux a QNX bude k dispozici v průběhu druhé poloviny roku 2004. Tato verze je koncipována jako multiplatformní, jako GUI je využito knihovny wxWindows. Je označována jako PP2CANLite. Podrobnosti zde.

Verze | Změny
1.61 | - přidána funkce Multiple send. V seznamu předdefinovaných zpráv je možno označit více položek a odeslat je hromadně stiskem tohoto tlačítka. - nová volba Options.
1.62 | - opravena chyba nastavení Fast paint v grafu Bit senderu. - funkční položky ASCII sender a receiver.
1.63 | - opraveno kreslení grafů v režimu nastavení 16 bitové barevné hloubky obrazovky. - přidána možnost grafického zobrazení počtu příznaků RECEIVE OVERFLOW v okně Bus load. - do dialogu Sync bylo doplněno nastavení 3x. Jeho nastavením je každá zpráva odeslána v nastaveném čase 3 x. Tato volba se používá pro ladění pro zátěžové testování. - doplněna podpora klávesových zkratek.
1.64 | - opraven problém s inicializací IO knihovny pod Windows XP.
1.66 | - funkce Reply maker, zatím nepodporuje ukládání a nečtení pravidel. - opravena chyba neuložení dat při otevření položky Data set.
1.70 | - finální verze Reply makeru. - v položce Data set doplněny pro úplnost datové typy UINT8 a INT8. - změna dialogu filtru zpráv
1.72 (27.05.2004) | - Bus load kompletní, doplněno zobrazení počtu resetů CAN procesoru při přechodu do Bus-off, zobrazení čítačů TEC (Transmit Error Counter) a REC (Receive Error Counter) - funkční RTR
1.75 (2.6.2004) | - ukládání logů do souboru - podpora little / big endian
1.755 (6.6.2004) | - optimalizace, opravy - změna: log se při volbě auto reset nemaže celý, udržuje se konstantní délka nastavená v konfiguračním souboru
1.756 (22.6.2004) | - File logging - funkce pro logování velkých objemů rychle měnících se dat do souboru
1.757 (5.7.2004) | - File sender - funkce pro generování dat uložených v logu zpět na sběrnici - do editačních polí pro manuální odeslání zprávy se nyní přepíší data po dvojkliku nejen na položku v databázi předdefinovaných zpráv, ale i po poklepání na položku v logu přijatých nebo odeslaných zpráv
1.758 (16.7.2004) | - volba Periodic dovoluje u Bit senderu a Data senderu nastavit periodu generování dat. Data jsou generována periodicky bez ohledu na to zda došlo k jejich změně - v Data senderu byl doplněn typ Signed Int 16 (SINT16)
1.759 (11.8.2004) | - v hlavním dialogu je možno zadávat identifikátor v hexadecimálním tvaru - v Options je možno nastavit možnost výpisu identifikátorů pro logy přijatých a odeslaných zpráv v hexadecimálním tvaru - v Options je možno nastavit zda jsou 29-bitové identifikátory vypisovány v logu přijatých a odeslaných zpráv rozděleny na standardní a rozšířenou část nebo neděleny, tato volba platí i pro zadaní zprávy pro manuální nastavení Uvedené funkce budou ve verzi 1.80 dostupné i pro ostatní nástroje.
1.760 (7.9.2004) | - CANOpen creator (NMT, SYNC, TIME-STAMP,EMERGENCY) - ID Trap - nástroj pro přehledné sledování identifikátorů, které se vyskytují na sběrnici, zobrazuje seznam identifikátorů které se za dobu měření vyskytly na sběrnici a počet jejich výskytů ve zvoleném intervalu. Nástroj dovoluje jednoduše nalézt identifikátory zpráv, které jsou generovány asynchronně nějakou akcí/událostí. Dále pak určit periodicitu zpráv s jednotlivými identifikátory. - v nástrojích Sync, x Receiver a x Sender lze zadat identifikátor v hexadecimálním tvaru - v nástroji File Sender je zobrazován aktuální odesílaný index a volba počátku indexu - opraveno několik chyb
1.761 (6.11.2004) | - CANOpen EDS (experimentální verze) - při File loggingu jdou ukládat data i ve formátu znaků. Zapnutí/vypnutí jde provést v Options. - data jsou při File loggingu ukládána až od okamžiku zadání jména souboru, po potvrzení je vyprázdněn buffer dat čekajících na zpracování které je pozastaveno - oprava chyby volby From first v nástroji File sender - v nástrojích Sync, x Receiver a x Sender je po jejich otevření přednastavena zpráva z pole pro manuální odeslání zprávy hlavního okna - nástroje Data Sender, Bit Sender, Data Receiver a Bit Receiver zdvojeny - precizní měření času příjmu zpráv (Options->Precise Time-stamp)

Známé problémy:

- chyba při kreslení grafů pod W9x

- tisk grafů není plně funkční

Funkce které budou doplněný v blízké budoucnosti:

- dokončení podpory tisku dat (1.80 - 11/2004)

- CANOpen EDS (Electronic Data Sheet) file import (1.80 - 11/2004)

- DeviceNet, CANOpen, J1939 message creator / decoder (1.90 - 1/2005)

- USB2CAN - zahrnuta podpora našeho nového produktu USB2CAN. Jedná se o CAN bus interface připojitelný k PC prostřednictvím USB rozhraní. Toto zařízení je v současné době ve vývoji. (2.00 - 2/2005)

PP2CAN Lite

(Multiplatformní verze pro OS Windows, Linux a QNX)

Verze | Změny
0.01 (8.6.2004) | - dovoluje manuálně generovat zprávy (data/rtr, ID11/29bitů) - logovat příjaté a odeslané zprávy
0.02 (28.7.2004) | - Sync - Data sender - Data receiver