Bit sender a bir receiver

Dialog Bit sender je určen ke generování zpráv kde je nutno ovládat stavy jednotlivých bitu v datové části zprávy. To je vhodné zejména při řízení stavu digitálních výstupů nebo v případě zasílání řídících slov kdy. Bity v datovém bytu vybraném hodnotou v editačním poli Position je možno nastavovat tlačítky b7-b0. Zpráva je odesílána tlačítkem Send nebo pokud je zatrženo Enable při změně stavu některého bitu stiskem tlačítek b7-b0.

Dialog Bit receiver je určen pro příjem dat kdy je třeba sledovat stav jednotlivých bitů v datové části zprávy. Stav bitů v datovém bytu jehož poloha je vybrána v editačním poli Position je indikována vizuálními indikačními prvky jež. Zelený indikátor je nastaven v případě že daný bit je ve stavu 1, červený indikátor je nastaven v případě stavu bitu 0. Využití tohoto dialogu je především při analýze chování digitálních vstupů CANovských periferií a stavových slov těchto zařízení. Stejně jako u Data receiveru je možno data graficky zobrazit ve formě grafu.

Graf bit senderu má stejné funkce jako graf Data receiveru. Je zde však indikován stav 8 bitů vybraného bytu. Dolní scrollbar je určen k pohybu v historii grafu, stavy bitů jsou indikovány v místě kurzoru vizuálními indikačními prvky v pravé části grafu. Graf je možno vytisknout na tiskárně nebo uložit hodnoty do textového souboru.