# PP2CAN

### (Parallel port - CAN bus interface)

PP2CAN je adaptér CAN sběrnice připojitelný ke standardnímu paralelnímu portu (LPT) PC. Paralelní port je ideální pro použití jak se standardním PC, tak s počítači kategorie notebooků. Zařízení PP2CAN má podporu pro 11 bitové i 29 bitové identifikátory a maximální komunikační rychlost 1MBaud. Současně je k dispozici API pro vývoj vlastních aplikací. Dále je k dispozici diagnostický SW pro platformu Windows sloužící k monitorování a diagnostice komunikace a manuální generování zpráv. | PP2CAN is a CAN bus adapter for the standard parallel printer port (LPT) on a PC. The PCs parallel printer port interface is ideal for use with standard PCs or notebooks. PP2CAN supports both 11 bit ID and 29 bit ID CAN specifications with a maximum speed of 1MBaud. PP2CAN includes API for programs to control the CAN bus. The PP2CAN diagnostic package contains a useful diagnostic program for Windows that displays all messages on the bus and allows manual creation of test messages.

Účelem tohoto zařízení je nahradit drahé a běžnému uživateli nedostupné CAN bus interface karty pro sběrnici PCI nebo USB a zároveň nabídnout společně s tímto HW zařízením kvalitní diagnostický prostředek pro monitorování komunikace a diagnostiku zařízení na CAN sběrnici. SW je koncipován jako univerzální, lze jej použít pro komunikační standardy CANopen, DeviceNet, J1939 a jiné. Toto zařízení si neklade za cíl tvořit interface CAN <-> PC v konečné aplikaci, ale být zařízením používaným při vývoji a servisu zařízení, která využívají tuto moderní sběrnicí. Zejména je pak toto zařízení vhodné pro první experimenty a seznámení se s CAN sběrnicí zejména z důvodu příznivého poměru cena / užitná hodnota. Zároveň s tímto diagnostickým programem je k dispozici API ve formě DLL pro platformu Windows (MS VSC++6 a Borland C++ Builder), které dovoluje vytvářet vlastní testovací a jednoduché řídící aplikace. V současné době probíhá vývoj verze pro platformu Linux.

V případě že pracujete na vývoji HW nebo SW pro sběrnici CAN, navštivte sekci Download & Odkazy. Zde najdete mnoho materiálů ke sběrnici samotné, high-level protokolům (CANopen, DeviceNet, SAE1939 apod.), které jsou vystavěny nad touto sběrnicí i samotným obvodům pro vlastní hardwarovou realizaci. Je tu k dispozici ke stažení mnoho materiálů k různým CAN controllerům (SJA1000, MCP2510, MCP2515 atd.) a budičům sběrnice v různých variantách sběrnice (high speed, low speed a single wire). Dále pro Vás chystáme několik seriálů o CAN sběrnici v praxi. V současné době se pracuje na seriálu o protokolu CANopen a jeho praktickém použití při komunikaci se servozesilovači Servostar 600. První část tohoto seriálu je již k dispozici. V druhém seriálu pak naleznete informace o analýze dat na sběrnici CAN ve voze Škoda Fábia.

Využijte Knihy návštěv a sdělte nám Vaše připomínky, názory a dotazy.

Zpět na hlavní stránku