ASCII sender a receiver

Tento nástroj dovoluje zasílat a zobrazovat CANovské zprávy, v jejichž datové části může být uložen ASCII řetězec. Toto je vhodné zejména pro zařízení která jsou řízena takzvanými ASCII kódy. Pro přehledné zobrazení historie a posloupnosti zaslaných a přijatých zpráv v čase je možno otevřít ASCII log.

Struktura dialogu je podobná, jako pro v bit a data receiveru - senderu. Položka First určuje datový byte, na kterém začíná vložený řetězec. Položka Code určuje výplň nevyužitých datových bytů

Ve sloupci Dir je zobrazeno, zda zpráva byla přijata (R-->) nebo odeslána (<--S). Pozastavení výpisu je možno provést tlačítkem Pause.