Set / Get number

Dialog Set number je určen k nastavení dat zadaného datového typu do manuálně odesílané zprávy nebo při nastavování hodnot v Reply makeru. Data jsou nastavena od vybraného datového bytu. Defaultně je použita varianta Little Endian, ta je také použita na platformě Intel. Data lze zapisovat i obráceně (Big Endian) zatržením této volby. Rozdíl mezi Little a Big Endianem vidíme na následujícím příkladu pro UINT32. Byte0 je nejnižší bajt a Byte3 je nejvyšší bajt.

Get number je určen k dekódování numerických hodnot z logů přijatých, odeslaných zpráv a databáze předdefinovaných zpráv. Po otevření tohoto okna a kliknutí na příslušný řádek v logu (seznamu) se dekódují data dle zvoleného typu a pozice.

| Little Endian | Big Endian
Paměť | Base Address+0 Byte0 Base Address+1 Byte1 Base Address+2 Byte2 Base Address+3 Byte3 | Base Address+0 Byte3 Base Address+1 Byte2 Base Address+2 Byte1 Base Address+3 Byte0
CANovská zpráva | DBx+0 Byte0 DBx+1 Byte1 DBx+2 Byte2 DBx+3 Byte3 | DBx+0 Byte3 DBx+1 Byte2 DBx+2 Byte1 DBx+3 Byte0