Tipy a triky

Klávesové zkratky:

Sync | F2
Data sender | F3
Data receiver | F4
Bit sender | F5
Bit receiver | F6
ASCII sender | F7
ASCII receiver | F8
Uložení databáze předdefinovaných zpráv | Ctrl +Alt + S
Načtení načtení databáze předdefinovaných zpráv | Ctrl +Alt + L
Přičtení další databáze předdefinovaných zpráv | Ctrl +Alt + M
Manuální odeslání zprávy | S
Přidání zprávy do databáze | A
Bus load | Alt + B
Ukončení programu | ESC

Od verze 1.761 lze v případě aktivované funkce File logging vkládat stiskem kláves F2 - F9 do ukládaného logu poznámky. Po stisku se na aktuální řádek v logu uloží text "Note: x". X má hodnotu 0 pro F2, 7 pro F9. Původní funkce spouštění nástrojů je pro klávesy F2 - F9 po aktivaci File loggingu překryta touto funkcí vkládání orientačních textů. Tyto poznámky nám mohou zpřehlednit orientaci v logu. Pokud logujeme data a čekáme na nějakou událost, ta nastane, stiskneme některou klávesu a pak oblast logu kde ji máme hledat lépe identifikujeme.

Poznámka k RTR bitu a DLC:

RTR (remote transmission request) bit slouží k identifikaci zprávy se žádostí o data. Tato zpráva obsahuje identifikátor dat, která požadujeme zaslat. Zpráva žádosti o data neobsahuje žádné datové bajty. Nicméně není bez zajímavosti že pokud nastavíme DLC kód (délka zprávy, 0-8 bajtů) nenulový, je tato hodnota přenesena. Že to funguje si můžete ověřit i v diagnostickém SW PP2CAN. Jedná se o velice jednoduchý způsob jak přidat dodatečnou informaci.

Použití na slabších počítačích:

V případě že nutně potřebujete použít PP2CAN na počítačích slabších než je doporučeno, tzn. min 800MHz, můžete vyzkoušet tento trik. Otevřete adresář odkud PP2CAN spouštíte, v něm najděte soubor PP2CAN.CFG. Soubor otevřete například programem Notepad.exe a najděte parametry priority a refresh v sekci PROGRAM. Upravte je takto:

...

...

[PROGRAM]
priority=23

refresh=2

...

...

Nezapomeňte však, že se pravděpodobně zvýší množství zpráv, které nemusí PP2CAN zachytit v případě, že komunikace na sběrnici bude vysoká. Nicméně pro odesílání a zachytávání jednotlivých zpráv bude funkce SW postačovat. Pokud upravíte prametry v Options a nastavení uložíte, budete muset znovu tento parametr upravit !!! Tato možnost funguje od verze SW PP2CAN 1.975b. Úprava tohoto parametru ve starších verzích může způsobit pád programu.