Options

CAN |
Check TX Error | Při povolení této volby je vyčítán registr TEC (Transit Error Counter). Dojde však ke snížení počtu odeslaných zpráv za sekundu a může dojít k nárůstu počtu nezachycených zpráv (OVR, RCV_OVERFLOW). Doporučeno zakázání této volby.
Check RX Error | Při povolení této volby je vyčítán registr REC (Transmit Error Counter). Dojde však ke snížení počtu odeslaných zpráv za sekundu a může dojít k nárůstu počtu nezachycených zpráv (OVR, RCV_OVERFLOW). Doporučeno zakázání této volby.
Graph |
Fast paint | Při povolení této volby budou grafy kresleny plynuleji. Naroste však značně využití CPU. Doporučeno vypnout tuto volbu.
Logs |
Display MCP2510 bin | Při povolení této volby jsou do logů zapisovány identifikátory i ve tvaru v jakém jsou uloženy v obvodu MCP2510. Pro vzšší vzkon doporučeno vypnout.
Auto reset | Pokud je tato volba povolena, jsou logy přijatých a odeslaných zpráv automaticky smazány pokud jejich délka dosáhne hodnoty 100 záznamů. Pro vyšší výkon je doporučeno povolení této volby. V případě že chceme provádět analýzu dat v delším časovém úseku je nutno zakázat.
Priority | Priorita procesu aplikace, doporučeno nastavení High.
Receive refresh | Časový interval pro zpracování příjmu. Doporučena hodnota 50ms.
HW revision | Verze HW.

Po uzavření dialogu tlačítkem OK jsou tyto parametry nastaveny a jsou aplikací používány do jejího uzavření. Pokud mají být tyto parametry použity i při dalším spuštění aplikace je nutno stisknout tlačítko Save set. v hlavním okně aplikace. Zároveň se provede uložení adresy paralelního portu a vybrané komunikační rychlosti.