Data sender a data receiver

Data sender dovoluje kontinuálně odesílat zadanou zprávu na sběrnici. Při tažení scrollbaru jsou generována data. Minimální diference mezi odesílanými daty je nastavena v poličku Difference. Je možno vybrat ze dvou datových typu: BYTE a UINT16. Data jsou umístěna od polohy nastavené v Position.

Data receiver slouží k zobrazení dat vybrané zprávy. Ta může být vybrána pomocí identifikátoru, identifikátoru + prvního datového bytu a nebo identifikátoru + prvního a druhého datového bytu. V políčku Value se zobrazuje hodnota na pozici Positron která může být typu BYTE nebo UINT16. Pro přehlednější zobrazení dat a jejich historie je možno zobrazit graf. Ten je vyvolán stiskem tlačítka Graph.

V dialogu graph se zobrazují data přijatá pomocí Data receiveru. Update grafu je prováděn asynchronně (Asyn. update) s každou přijatou zprávou, nebo z posledních známých dat po uplynutí časového intervalu 50,100,200,500 ms nebo 1,2 a 10 s. V grafu je možno se pohybovat ovládacími scrollbary a prohlížet hodnoty dat pomocí kurzoru který se po křivce dat pohybuje při tažení spodního horizontálního scrollbaru. Je možno zvolit 1,2 a 4-násobné zvětšení grafu. Tlačítko R je určeno k resetování ovládání grafu do defaultního nastavení. Hodnoty grafu je možno uložit do textového souboru tlačítkem Save nebo vytisknou tlačítkem Print. Tlačítko Pause je určeno pro zablokování příjmu dat do grafu.