HW PP2CAN

Existují 3 varianty tohoto zařízení:

- high speed

- low speed

- single wire

Zařízení se připojuje k standardnímu paralelnímu portu PC prostřednictvím 25 pinového konektoru CANON. Diagnostický SW podporuje nastavení těchto komunikačních rychlostí: 10k, 20k, 33.3k, 50k, 62.5k, 83.3k, 100k, 125k, 250k, 500k a 1MBaud. Další komunikační rychlosti a parametry vzorkování je možno nastavit přímou editací registrů CAN řadiče z diagnostického SW nebo voláním příslušné funkce API.

HIGH SPEED (ISO 11898)

Je použit osvědčený high-speed budič sběrnice PCA82C251 od firmy PHILIPS. K napájení je využito 5V ze sběrnice USB. Zařízení obsahuje přepínač pro volitelné zařazení zakončovacího odporu 120Ω. High-speed varianta je primárně určena pro rychlosti 125k-1M.

Signal | recessive state | dominant state | unit
| min | nominal | max | min | nominal | max |
CAN-High | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | Volt
CAN-Low | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | Volt

LOW SPEED (ISO 11519)

Používá low-speed budič sběrnice PCA82C252 od firmy PHILIPS. K napájení je využito 12V vyvedených na konektor. Low-speed varianta je primárně určena pro rychlosti do 125k. Stav ERROR (přerušení vodiče CAN H nebo CAN L) je signalizován v diagnostickém SW.

Signal | recessive state | dominant state | unit
| min | nominal | max | min | nominal | max |
CAN-High | 1.6 | 1.75 | 1.9 | 3.85 | 4.0 | 5.0 | Volt
CAN-Low | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 0 | 1.0 | 1.15 | Volt

SINGLE WIRE

Tato varianta je osazena single-wire budičem sběrnice AU5790. K napájení je využito 12V vyvedených na konektor. Single-wire varianta je primárně určena pro rychlosti do 33.3 a 83.3k. Lze však nastavit i jiné rychlosti. Pak lze signál ENABLE pro nastavení normal/high speed módu ovládat z diagnostického SW.

V případě Vašeho zájmu je možno osadit i jiné budiče, neboť většina budičů různých firem pro danou kategorii je pinově kompatibilní.

Zapojení konektoru kabelu pro připojení k PP2CANu.

Minimální HW a SW požadavky:

Procesor: PIII 800 MHz

LPT port

Rozlišení obrazovky: 1024 x 768

Windows 2000 nebo XP

Pro zpracování a přípravu dat je vhodné kombinovat práci s programem EXCEL z balíku MS Office nebo jiným tabulkovým procesorem.