Instalace programu

Obsah zazipovaný souboru pp2can.zip nebo adresáře z dodaného CD je možno rozbalit do jakéhokoliv adresáře na vašem disku. Jediným parametrem, který je nutno nastavit je adresa paralelního portu. Tato adresa je primárně nastavena v BIOSu počítače. Nicméně systém Windows dovoluje přemapovat tuto adresu na jinou. Proto je třeba použít adresu použitého paralelního portu v Device Manageru ->LPTn->Resources. Po spuštění programu, pokud je zobrazeno hlášení: "ERROR: Device PP2CAN not connenct", proveďte nastavení správné adresy a uložte nové nastavení. Pokud se máte problémy s ukládáním nastavení (Save options), zrušte nastavení atributu Read only u souboru pp2can.cfg. Nikdy neprovádějte přemapování adresy paralelního portu v jeho nastavení při spuštěném programu PP2CAN. Může dojít k jeho "zamrznutí". V některých případech je třepa trochu experimentovat s módem paralelního portu v BIOSu (Normal, SPP, EPP,ECP). Na většině počítačů by měl být funkční mód Normal nebo SPP.