File sender

Tento nastroj dovoluje například načíst uložené logy komunikace na CAN sběrnici a odeslat je zpět. Logy mohou byt upraveny například v programu Excel a zpětně vyexportovány do textového souboru. Při exportu souboru je nutno brát ohled na zachování tvaru souboru, to znamená že zpráva je uložena na jednom řádku a začíná znakem >. Ostatní řádky jsou ignorovány. Jednotlivé položky jsou odděleny mezerami nebo tabelátory. Zprávy jsou generovány postupně, dle indexu s vybranou periodou. Pokud má více CAN zpráv stejný index, jsou odeslány ve stejné periodě. Pokud je některý index vynechán, není v příslušné periodě odeslána žádná zpráva. Je-li zapnuta volba Repeat, je po odeslání celého souboru proveden skok na začátek a zprávy jsou odesílány opět znovu. Volba From zero/From first udává, zda je index generován od nuly nebo indexu první zprávy logu. Aktuální index se zobrazuje v pravé dolní části tohoto dialogu.